**Záznam o informování jiných zaměstnavatelů a OSVČ**

**Záznam o vzájemném informování OSVČ a ZAMĚSTNAVATELŮ jejichž zaměstnanci jsou vystaveni rizikům činností a pracoviště**ve smyslu § 101 odstavce 3[[1]](#footnote-1) zákona 262/2006 Sb. v platném znění, o písemném informování zaměstnavatelů.

**Zaměstnavatelé, OSVČ a jiní pracovníci vystaveni rizikům pracoviště (informovaní zaměstnavatelé)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jméno a příjmení** | **IČO** | **Název zaměstnavatele** | **Datum informování** | **Podpis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Jméno a příjmení seznamujícího a informujícího: ……………….………………podpis:…………………..

Místo: ………………………………..

**a) Nebezpečí a rizika**

(1) Dále uvedená nebezpečí a z nich vyplývající rizika byla identifikována pro všechny osoby, které se mohou vyskytnout na pracovištích informujícího a v dalších prostorách, kde zaměstnanci informujícího mohou vykonávat práce, přičemž zdrojem rizik jsou činnosti informujícího.

(2) Na základě § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Zákoníku práce) informuje informující tímto informovaného o nebezpečích a rizicích možného ohrožení jeho života a zdraví, životů a zdraví jeho zaměstnanců, dodavatelů informovaného a případně třetích osob (dále jen pracovníci informovaného). S následujícími nebezpečími a riziky je povinen informovaný prokazatelně seznámit své zaměstnance a další dotčené osoby a přijmout řádná ochranná opatření, aby bylo vyloučeno ohrožení životů a zdraví osob a škody na majetku.

(3) Informovaný prohlašuje, že byl vyzván informujícím k zajištění součinnosti o informování o rizicích a opatřeních před jejich působením. Informovaný byl informujícím vyzván k předání informací o rizicích a opatřeních před jejich působením.

(4) V tabulkách s informacemi o nebezpečích a rizicích jsou uvedena minimální ochranná opatření, která musí informovaný zrealizovat a udržovat. Informovaný může zvolit i jiná ochranná opatření, pokud budou alespoň stejně účinná jako opatření uvedená v tabulkách.

**b) Dohoda o koordinaci provádění ochranných opatření a postupů**

(1) Na základě § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Zákoníku práce) se zúčastnění zaměstnavatelé (zúčastněné subjekty) dohodli, že je touto smlouvou informovaný pověřen ke koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění.

(2) Informovaný je povinen na vlastní náklady průběžně, včas a řádně přijímat a realizovat opatření na ochranu před nebezpečími a riziky možného ohrožení životů a zdraví osob, která vznikají nebo mohou vzniknout jeho pobytem nebo při pracích prováděných jím nebo jeho pracovníky. Ochranná opatření musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pro všechny zainteresované strany (zejména zaměstnance informujícího a informovaného, zákazníky, sousedy, dodavatele, veřejnost atd.).

(3) Při provádění prací v nebezpečném prostředí a v nebezpečném prostoru (zejména prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví) je informovaný povinen zajistit pro pracovníky informujícího další osobní ochranné pracovní prostředky (dále OOPP) a zařízení u informujícího neobvyklé (např. OOPP pro práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou, OOPP chránící zaměstnance před chemickými nebezpečími, nebezpečími záření atd.).

(4) Informovaný je povinen zajistit seznámení zaměstnanců informujícího se všemi místně platnými přepisy a pokyny k zajištění BOZP, a to v potřebném rozsahu.

**c) Závěrečná ustanovení**

(1) Informovaný svým podpisem níže potvrzuje zejména, že byl řádně informován o rizicích možného ohrožení života a zdraví osob, jejichž zdrojem mohou být činnosti informujícího, a že těmto rizikům a ochranným opatřením porozuměl v plném rozsahu,

(2) Informující podpisem tohoto dokumentu čestně prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci zúčastnění na provádění díla jsou zdravotně a odborně způsobilé pro výkon smluvně ujednaných prací.

(3) Informovaný bere podpisem tohoto dokumentu na vědomí, že zaměstnanci informujícího mají bez písemného pověření svého zaměstnavatele přísně zakázáno vykonávat práce v součinnosti s dodavateli a jejich zaměstnanci nebo v jejich prospěch (s výjimkou smluvně ujednaných prací).

(4) Je povinností informovaného zajistit pracovníkovi servisu STILL ČR spol. s r.o.  provádějící opravy a technické kontroly na manipulační technice předem stanovenou plochu, kde je schopen bezpečně provádět tyto servisní úkony, aniž by svou činností ohrožoval ostatní. Toto jasně definované pracoviště není provozně dopravním řádem specifikováno jako pozemní nebo účelová komunikace, kde zároveň není v rámci legislativy pro řízení manipulační techniky požadováno řidičské oprávnění skupin T nebo C.

V případě, že ze strany informovaného nelze z provozních důvodů výše uvedenou plochu nebo pracovní místo zajistit, tuto okolnost včas oznámí poskytovateli servisních služeb.

O provedení vstupní instruktáže a školení (informování) při vstupu na pracoviště zaměstnance jiného zaměstnavatele, OSVČ a jiné pracovníky společnosti na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí – **školení (informování) provádí vedoucí pracoviště**

A) Informovaný pracovník byl ve smyslu ZP č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb., nařízením vlády č. 362/2005 Sb., vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č.192/2005 Sb., nařízením vlády č. 378/2001 Sb., nařízením vlády č. 101/2005 Sb., vyhl. MV č. 246/2001 Sb., nařízením vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění o způsobu evidence úrazu a hlášení a zaslání záznamu o úrazu, seznámeni s:

* Riziky, objektem, pracovištěm, kde budou vykonávat pracovní činnost,
* přístupovými, únikovými cestami a s prostory se zvýšeným nebezpečím možnosti vzniku úrazu a požáru, hlavními uzávěry energií,
* rozmístěním přenosných hasicích přístrojů, požárních hydrantů, funkcí, systémem a umístěním čidel a manuálních tlačítek elektrické požární signalizace (pokud jsou instalována),
* povinností dodržovat a respektovat bezpečnostní označení, výstražné signály a pokyny odpovědných zaměstnanců společnosti,
* povinností pohybovat se pouze v prostorách vymezených odpovědnými zaměstnanci společnostipotřebných k jeho/jejich činnosti a zákazem manipulovat se strojním, elektrickým a jiným zařízením, které mu/jim nebylo určeno pro práci,
* povinností používat osobní ochranné pracovní prostředky určené pro jejich práci
* zásadami požární bezpečnosti, požárními poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním plánem, zásadami evakuace osob v objektu nebo na pracovišti, únikovými východy, náhradními hasebními prostředky,
* zákazem vstupu na všechna pracoviště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a zákazem jejich donášky na pracoviště zejména v návaznosti na ustanovení zákoníku práce a zákona č. 305/2009 Sb.,
* s umístěním lékárničky pro poskytnutí první pomoci,
* **s pracovními postupy pro provádění prací**, především se zaměřením na činnosti ohrožující zdraví a život pracovníků.

B) V případě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo požáru na pracovišti je **povinen** Informovaný pracovník tuto okolnost **neprodleně** oznámit odpovědnému vedoucímu pracovníkovi společnostinebo jeho zástupci.

C) Informovaný pracovník byl proškolen z rozboru rizik možného ohrožení života a zdraví charakteristických pro jeho činnost a pracoviště.

**RIZIKA SPOJENÁ S PRACEMI a opatření pro snížení jejich účinku jsou uvedena na následující straně.**

D) Dále byl Informovaný pracovník seznámen s **návody k obsluze strojů, přístrojů a dalších strojních zařízení**, které bude při své pracovní činnosti používat.

E) Dále byl Informovaný pracovník seznámen s **pracovními postupy.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdroj rizika (nebezpečí)** | **Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)** |
| pohybová energie a hmotnost dopravních prostředků a samojízdných strojů (motorové vozíky/VZV aj.); (náraz, přimáčknutí, rozdrcení) | Informovaný a jeho zaměstnanci jsou v areálech a ostatních pracovišť informujícího povinni dodržovat stejná pravidla v rámci dopravy, jaká jsou stanovena zvláštními právními předpisy pro provoz na pozemních komunikacích. Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno zejména řídit vozidla a stroje informujícího a obsluhovat jejich části, vstupovat do dráhy vozidel, pobývat za vozidly a pod nimi a pobývat na takových místech, kde by je řidič mohl přehlédnout. POZOR na většině provozů se mohou dopravní prostředky i samojízdné stroje pohybovat všemi směry (není-li místní úpravou stanoveno jinak). Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni dát vždy přednost couvajícímu samojízdnému stroji (motorovému vozíku/VZV). |
| hmotnost a pohybová energie padajících břemen, případně snížená podchodná výška; (zavalení, přimáčknutí, rozdrcení, náraz, úder apod.) | Při pobytu na pracovištích a v ostatních prostorách informujícího jsou informovaný a jeho zaměstnanci povinni mít vždy v ochranné poloze ochrannou přilbu (s výjimkou případů, kdy zaměstnanec informovaného pobývá pouze v dopravním prostředku a v prostoru administrativních prostorách). Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno pobývat pod místem výkonu práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou.  Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno pobývat na pracovištích, kde se provádí montážní a demontážní práce, pokud tyto nejsou předmětem jejich dodávky. |
| hmotnost a pohybová energie uskladněného materiálu a jiných břemen; (zavaleni, přimáčknutí, rozdrceni, useknuti apod.) | Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno pohybovat se po uskladněném materiálu nebo lézt do něho (zákazy se týkají **i** materiálu umístěného v dopravních prostředcích). Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno odebírat materiál z hromad a stohů (pokud se nejedná o dodavatele, který materiál oprávněně odebírá s využitím samojízdného stroje). |
| ostrost a jiné nebezpečné vlastnosti částic a kapalin, které mohou vniknout do očí; (mechanická poranění, zasažení očí a jiných částí těla emitovanými částicemi) | Při pobytu v prostorách, kde je možnost zasažení očí jakýmikoliv předměty, jsou informovaný a jeho zaměstnanci povinni mít v ochranné poloze ochranné brýle. |
| nebezpečná výška nebo hloubka a nebezpečný obsah prostorů, nad kterými pracovník pracuje či se nad nimi pohybuje; (pád osob z výšky nebo do hloubky) | Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vykonávat práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro splnění předmětu dodávky. Informovaný je povinen na své náklady zajistit sebe a své zaměstnance proti pádu, zajistit a řádně označit ohrožený prostor pod místem výkonu prací ve výškách a nad volnou hloubkou tak, aby nebyly ohroženy další osoby na pracovištích informujícího. |
| komprese a přilnavost ocelových lan u zdvihacích zařízení; (stlačení, rozdrcení, navinutí, zachycení) | Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do prostorů s navijáky lan pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro splnění předmětu dodávky. Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno prodlévat jakoukoliv částí těla v blízkosti navijáků lan, pokud nejsou vypnuty a zajištěny ovládací prvky motorů navijáků proti nežádoucímu spuštění jinými osobami, vlivem automatiky apod. Za realizaci řádného zajištění a jeho neustálou kontrolu zodpovídá informovaný. |
| infračervené tepelné zářeni a vysoká teplota odletujících částic či kapalin a vysoká teplota povrchů;  (popelení, vznícení) | Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno pobývat v prostoru výkonu svářečských prací a v ohroženém prostoru (v prostoru možného dopadu jisker, žhavých částic apod.), přičemž za minimální bezpečnou vzdálenost je považována vzdálenost 5 m všemi směry od osoby provádějící svářečské práce. |
| infračervené, viditelné a ultrafialové záření; (poškození očí a zraku) | Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno dívat se do místa sváru při výkonu svářečských prací prováděných v jejich okolí. |
| tlak uzavíracích segmentů; (stlačení a rozdrcení) | Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno prodlévat jakoukoliv části těla v prostoru uzavíracích klapek (zejména v prostoru mezi klapkou a její dosedací plochou; případné čištění je možné pouze vhodnou pracovní pomůckou, nikoliv rukou. |
| hluk;  (poškozeni sluchu) | Při pobytu v prostorách s překročeným hygienickým limitem hluku (85db) jsou informovaný a jeho zaměstnanci povinni mít v ochranné poloze chrániče sluchu (zátkové nebo mušlové). |
| další možná nebezpečí | Informovaný a jeho zaměstnanci mohou použít ovládací prvky strojů, strojních a technických zařízení informujícího nebo se po strojích, strojních a technických zařízeních pohybovat pouze na základě písemného povolení informujícího. |
| další možná nebezpečí | Informovaný a jeho zaměstnanci se mohou po pracovištích informujícího pohybovat pouze v doprovodu zaměstnance informujícího. |
| další možná nebezpečí | Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni všechny práce provádět až po řádném informování dotčeného vedoucího zaměstnance informovaného o postupech prací, jednotlivých úkonech, nutné součinnosti. Informovaný je povinen seznámit sebe a své zaměstnance s průvodní a provozní technickou dokumentací strojů, strojních a ostatních zařízení, které mají být předmětem dodávaných prací (tato dokumentace obsahuje další, výše neuvedená nebezpečí, rizika a ochranná opatření). Je-li nutná komunikace s obsluhou na dálku, je informovaný povinen zajistit vybavení obsluhy potřebnými komunikačními prostředky a předem dohodnout signály, které mají být používány. Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do prostorů informujícího pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro splnění předmětu dodávky. Před zahájením prací v prostorách se stroji, strojními a ostatními zařízeními zajistit prostřednictvím obsluh informujícího řádné zajištění ovládacích prvků proti nežádoucímu spuštění jinými osobami, vlivem automatiky apod. Za realizaci řádného zajištění a jeho neustálou kontrolu zodpovídá informovaný. |
| ostrost a tlak střižného místa; (přiražení, případně amputace prstů ruky) | Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno manipulovat s motorovým vozíkem/VZV a jinými stroji a zařízeními, kde hrozí definované riziko. |
| nebezpečné vlastnosti chemických směsí, zejména dráždivost směsí. | Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni při pobytu v prostorách, kde je nakládáno se směsmi, mít v ochranné poloze zejména vhodné ochranné brýle, kompletní pracovní oděv a rukavice, které zamezí kontaktu uvedených směsí s pokožkou. Informovaný je povinen před zahájením prací řádně a prokazatelně seznámit své zaměstnance s bezpečnostními listy všech směsí, se kterými má být nakládáno. |
| střižná, stlačná a jinak nebezpečná místa (pohyblivé části) jakéhokoliv strojního zařízení (zachycení, navinutí, komprese, střih, utržení, amputace) | Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno přiblížit se do menší vzdálenosti než 2 metry všemi směry od motorovéhu vozíku/VZV  **U všech strojních zařízeních je přísně zakázáno snímat ochranné kryty.** |
| další možná nebezpečí | Informovaný a jeho zaměstnanci mohou použít ovládací prvky strojů, strojních a technických zařízení informujícího nebo se po strojích, strojních a technických zařízeních pohybovat pouze na základě písemného povolení informujícího. |
| pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu v prostorách výrobních prostor, podvrtnutí nohy při chůzi osob po podlahách, pracovních schůdcích, prozatímních schodištích, rampách, vyrovnávacích můstcích, lávkách, podlahách lešení, plošinách a jiných pomocných pracovních (komunikacích),  zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky ve výrobních prostorách,  uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních výrobních prostorách,  propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými ostrohrannými částmi,  pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, jam;  propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy a přikrytím otvorů;   * propadnutí neúnosnými prvky a konstrukcemi umístěnými na pochůzných plochách výrobních prostor; | * bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména vstupů do objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací; ^l * udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací; * udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek a zastavování materiálem, provozním zařízením apod.; * vedení pohyblivých přívodu a elektrických kabelů mimo komunikace; * včasné odstraňování komunikačních překážek; * vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení rizik OPPP ); * zajištění dostatečného elektrického osvětlení v noci, za snížené viditelnosti (v suterénních prostorách, sklepech, místnostech bez oken a denního osvětlení, v kanálech apod.); * odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, kabelů (např. ve vstupních prostorách, na chodbách apod.); * vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, výrobních komunikací a přístupových cest, chodníků; * jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí; * v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp; * včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi * vhodná pracovní obuv s pevnou podrážkou; * zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. (o velikosti více než 25 cm) dostatečně únosnými poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím; * poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí; |
| zhmoždění nohy přejetím vozíkem (např. VZV), | * používat nízkozdvižné vozíky vybavené odsouvači nohou, umístěnými před každým kolem i zadním; * náklad na vozíku rozložit rovnoměrně; * obsluha nemá tlačit vozík z boku; |
| přetížení pracovníka;  zranění svalů a šlach při namožení v důsledku nepřiměřené námahy; | * možnost volby vhodného druhu a velikosti vozíku; * nepřekračovat nosnost vozíku; * místo tažení vozíky tlačit zezadu (tlačení je snadnější); * vozík s rejdem se má tlačit nebo táhnout na tom konci, na kterém je rejd; * při sjíždění vozíku se svahu má být obsluha za vozíkem; * Vynaložená síla při přemísťování břemen pomocí ručních vozíků závisí na technickém stavu vozíku, stavu terénu resp. podlahy včetně rovinnosti, atd. Pro ženy při rozjezdu nesmí tažná síla přesáhnout 115 N a tlačná síla 160 N, při pojezdu pak tažná síla nesmí přesáhnout 90 N (pro těhotné ženy 50 A) a tlačná síla 130 N (pro těhotné ženy 100 N). |
| najetí vozíkem/VZV na osobu, přejetí nohou pohybujícím se vozíkem, ohrožení osoby pohybem a pracovní činností vozíku,  střet vozíku s jiným strojem, prostředkem nebo vozidlem v silničním provozu; | * soustředěnost řidiče, sledování okolního provozu, přiměřená rychlost; * převážené břemena nezabraňují řidiči ve výhledu; * dodržování volných profilů komunikací, skladovacích zón, * před zahájením couvání se řidič přesvědčí, zda při couvání a najíždění couváním nikoho couvajícím vozíkem nezraní; * vyloučení přítomnosti osob v dráze vozíku, zejména při jeho couvání; * vozík udržován v čistém stavu, aby mohly být zjištěny uvolněné nebo poškozené díly; * zařízení zdvihu, nabírací prostředky, pedály, schůdky a podlahy vozíků musí být zbaveny mastnoty, oleje, bláta atd., * na vozíku pravidelně kontrolovány a udržovány: * výfukový systém a připojení karburátoru, odpařovače a palivového čerpadla vozíků se spalovacím motorem, * pneumatiky, aby se zjistilo poškození běhounu, bočnic a ráfků, * přilnavost plných obručí ke kovovým páskům nebo k ráfkům, případě nutnosti odstranit cizí tělesa z běhounu, * brzdy, řízení, ovládací mechanismy, výstražná zařízení, osvětlení, regulátory, zařízení proti přetížení * všechny části mechanismů zdvihání a naklápění a části podvozku (tyto části pečlivě a pravidelně prověřovat), * ochranná a bezpečnostní zařízení; * akumulátorové baterie, motory, regulátory nebo stykače, koncové spínače, ochranná zařízení, elektrické vodiče a konektory, * hydraulické systémy, válce, ventily a jiné podobné části * vadný nebo poškozený vozík (který by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo bezpečnost jeho pracovního nasazení a který by mohl být příčinou nebezpečí - vyřazen z provozu, dokud nebude opět uveden do bezpečného stavu; * pro použití vozíku v silničním provozu (včetně nakládky a vykládky na silnicích a místních komunikacích) vyžádán souhlas DI Policie ČR, * vyžadují-li to podmínky použití je vozík vybavený přídavnými výstražnými prostředky (světla a blikače), |
| pohyblivá křídla vrat; přimáčknuti nebo náraz křídly vrat | Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni před zahájením pobytu v prostoru vrat, řádně zajistit křídla vrat v otevřené poloze proti samovolnému zavření a proti zavření působením povětrnostních podmínek. |

1. (3)  Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. [↑](#footnote-ref-1)